

# Инструкция по программированию

## Установка программного обеспечения


Запустить установочный файл из каталога программы




Нажимаем Next>




В этом окне выбираем “I accept the terms of the agreement” и жмем Next>




В новом окне жмем Next>




Ждем пока программа закончит установку программы и драйвера.




Убираем отметки и жмем Next>




Установка завершена, жмем Next>




На рабочем столе появился ярлык ST Visual Programmer. Запускаем программу программатора.

****


Появится главное окно программы:



Открываем вкладку Project и выбираем Open…




В каталоге содержащем программное обеспечение для устройства GH\_Terra выбираем файл gh\_terra.stp



Нажимаем Открыть.

Окно программы с загруженным проектом выглядит так:



Далее подключаем к устройству GH\_Terra программатор к разъему SWIM.

Подключаем питание устройства !!!СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ!!!

Далее нажимаем кнопку программирования:

